{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2020.08"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2020.08","index":0,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,1,5],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,2,4],[2,5,4,5],[3,2,3,4],[5,0,11,0],[13,0,34,0]]}
["黄鹤楼酒业有限公司2020年08月份水质监测表"]
[]
["厂区","日期","水质监测",null,null,"备注"]
[null,null,"厂区总排口"]
[null,null,"化学需氧量CODCr    (mg/L)","氨氮NH3-N      (mg/L)","pH"]
["武汉","2020-08-03",{"v":184,"d":"184.0"},{"v":18,"d":"18.000"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[null,"2020-08-10",{"v":125,"d":"125.0"},{"v":15.3,"d":"15.300"},{"v":7.1,"d":"7.10"}]
[null,"2020-08-13",{"v":194,"d":"194.0"},{"v":18,"d":"18.000"},{"v":6.7,"d":"6.70"}]
[null,"2020-08-20",{"v":226,"d":"226.0"},{"v":14,"d":"14.000"},{"v":6.9,"d":"6.90"}]
[null,"2020-08-25",{"v":307,"d":"307.0"},{"v":20,"d":"20.000"},{"v":6.8,"d":"6.80"}]
[null,"排放标准",400,30,"6-9"]
[null,"合格率",100,100,{"v":100,"d":"100.000"}]
[]
["咸宁","2020-08-03",{"v":59,"d":"59.00"},{"v":28.6,"d":"28.60"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"2020-08-04",{"v":71,"d":"71.00"},{"v":25.2,"d":"25.20"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[null,"2020-08-05",{"v":66,"d":"66.00"},{"v":9.6,"d":"9.60"},{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[null,"2020-08-06",{"v":53,"d":"53.00"},{"v":20.9,"d":"20.90"},{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[null,"2020-08-07",{"v":93,"d":"93.00"},{"v":23.8,"d":"23.80"},{"v":6.1,"d":"6.10"}]
[null,"2020-08-10",{"v":78,"d":"78.00"},{"v":27.7,"d":"27.70"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[null,"2020-08-11",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"2020-08-12",{"v":28,"d":"28.00"},{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"2020-08-13",{"v":23,"d":"23.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.9,"d":"7.90"}]
[null,"2020-08-14",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":7.9,"d":"7.90"}]
[null,"2020-08-17",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"2020-08-18",{"v":17,"d":"17.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":7.9,"d":"7.90"}]
[null,"2020-08-19",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"2020-08-20",{"v":80,"d":"80.00"},{"v":22.7,"d":"22.70"},{"v":6.8,"d":"6.80"}]
[null,"2020-08-21",{"v":75,"d":"75.00"},{"v":28.9,"d":"28.90"},{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[null,"2020-08-24",{"v":96,"d":"96.00"},{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[null,"2020-08-25",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[null,"2020-08-26",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[null,"2020-08-27",{"v":13,"d":"13.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[null,"2020-08-28",{"v":51,"d":"51.00"},{"v":26.1,"d":"26.10"},{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,"排放标准",400,30,"6-9"]
[null,"合格率",100,100,{"v":100,"d":"100.000"}]