{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2020.12"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2020.12","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,1,5],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,2,4],[2,5,4,5],[3,2,3,4],[5,0,16,0],[18,0,41,0]]}
["黄鹤楼酒业有限公司2020年12月份水质监测表"]
[]
["厂区","日期","水质监测",null,null,"备注"]
[null,null,"厂区总排口"]
[null,null,"化学需氧量\nCODCr\n(mg/L)","氨氮\nNH3-N      (mg/L)","pH"]
["武汉","2020-12-03",{"v":79,"d":"79.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[null,"2020-12-07",{"v":196,"d":"196.00"},{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[null,"2020-12-14",{"v":272,"d":"272.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[null,"2020-12-15",{"v":378,"d":"378.00"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[null,"2020-12-18",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[null,"2020-12-21",{"v":72,"d":"72.00"},{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":6.9,"d":"6.90"}]
[null,"2020-12-23",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.1,"d":"7.10"}]
[null,"2020-12-29",{"v":78,"d":"78.00"},{"v":12.8,"d":"12.80"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[null,"2020-12-30",{"v":41,"d":"41.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[]
[null,"排放标准",400,30,"6-9"]
[null,"合格率",100,100,{"v":100,"d":"100.000"}]
[]
["咸宁","2020-12-01",{"v":181,"d":"181.00"},{"v":18.1,"d":"18.10"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"2020-12-02",{"v":125,"d":"125.00"},{"v":12.6,"d":"12.60"},{"v":6.7,"d":"6.70"}]
[null,"2020-12-03",{"v":160,"d":"160.00"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[null,"2020-12-07",{"v":218,"d":"218.00"},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"2020-12-08",{"v":129,"d":"129.00"},{"v":9.4,"d":"9.40"},{"v":6.7,"d":"6.70"}]
[null,"2020-12-09",{"v":125,"d":"125.00"},{"v":9.4,"d":"9.40"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[null,"2020-12-10",{"v":117,"d":"117.00"},{"v":9.4,"d":"9.40"},{"v":6.2,"d":"6.20"}]
[null,"2020-12-11",{"v":220,"d":"220.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[null,"2020-12-14",{"v":153,"d":"153.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[null,"2020-12-15",{"v":222,"d":"222.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[null,"2020-12-16",{"v":265,"d":"265.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[null,"2020-12-17",{"v":230,"d":"230.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":6.3,"d":"6.30"}]
[null,"2020-12-18",{"v":245,"d":"245.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[null,"2020-12-21",{"v":196,"d":"196.00"},{"v":17,"d":"17.00"},{"v":6.7,"d":"6.70"}]
[null,"2020-12-22",{"v":245,"d":"245.00"},{"v":19,"d":"19.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[null,"2020-12-23",{"v":230,"d":"230.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[null,"2020-12-24",{"v":240,"d":"240.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[null,"2020-12-25",{"v":280,"d":"280.00"},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[null,"2020-12-28",{"v":257,"d":"257.00"},{"v":16.4,"d":"16.40"},{"v":6.2,"d":"6.20"}]
[null,"2020-12-29",{"v":233,"d":"233.00"},{"v":15.7,"d":"15.70"},{"v":6.3,"d":"6.30"}]
[null,"2020-12-30",{"v":205,"d":"205.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[]
[null,"排放标准",400,30,"6-9"]
[null,"合格率",100,100,{"v":100,"d":"100.000"}]